***«Не относитесь к печам беспечно!»***

**Какой должна быть безопасная печь?**

Основное требование пожарной безопасности при устройстве печи гласит: деревянные или другие легкогорючие конструкции бани или дома должны находиться на достаточном расстоянии от нагревающихся частей печи и дымохода или быть хорошо изолированными, т.е. должны иметься противопожарные разделки и отступки. Для изоляции применяют несгораемые материалы или материалы с низкой теплопроводностью: красный кирпич, асбест, войлок, пропитанный глиняным раствором, и др.

На деревянном или другом полу из горючих материалов перед печью необходимо разместить предтопочный лист без прогаров и повреждений, размером не менее 0,5 х 0,7 м. Дымовые трубы должны быть снабжены исправными искроуловителями - металлическими сетками с размерами ячейки не более 5х5 мм. Печи, дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы на чердаках, должны быть оштукатурены и побелены. Это позволит вовремя заметить появление трещин, которые могут привести к пожару.  Ремонт и кладку печей можно доверять только специалистам.

**Как правильно эксплуатировать печь?**

Топите печи 2-3 раза в день не более полутора часов, чтобы не перекалить ее. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

Не оставляйте топящуюся печь на долгое время без присмотра. Не поручайте надзор за топящимися печами малолетним детям.  Регулярно очищайте печь и дымоход от сажи. Золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенные для этого места (на расстоянии не ближе 15 метров от сгораемых строений).

**Что НЕЛЬЗЯ делать при использовании печей?**

Нельзя эксплуатировать неисправные печи (имеющие трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий, неисправные предтопочные листы и другие неисправности), а также печи не заводского производства.

Нельзя топить печи с открытыми дверцами, а также растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

Нельзя топить печи топливом, не предназначенным для данной печи. Нельзя разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями.

Нельзя располагать дрова и другие горючие материалы на предтопочном листе.

Нельзя сушить и складировать непосредственно на печах и в непосредственной близости от топочных отверстий одежду и другие горючие вещества и материалы.

В случае пожара звоните по телефонам «101», «01» или «112».

ОНДиПР по Кондинскому району

2019 год