**ПАМЯТКА**

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**Термины и определения**

Пиротехническая продукция - собирательное обозначение пиротехнических изделий, элементов и составов самостоятельного применения.

Пиротехническая продукция гражданского назначения - пиротехнические изделия 1-3-го классов потенциальной опасности по ГОСТ Р 51270-99.

Пиротехническое изделие-устройство, предназначенное для получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава.

Пиротехнические изделия бытового назначения - сертифицированные пиротехнические изделия 1-3-го классов потенциальной опасности, свободно продаваемые населению, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков, а использование с соблюдением требований прилагаемой к изделию инструкции (руководства по эксплуатации) обеспечивает за пределами опасных зон безопасность людей и отсутствие ущерба имуществу и окружающей среде.

Пиротехнические изделия технического назначения - сертифицированные пиротехнические изделия, которые относятся к 4-5-му классам потенциальной опасности и обращение с которыми требует специальных знаний и навыков, аттестации специалистов и обеспечения определенных условий технического оснащения, а также наличия лицензии в соответствии с действующим законодательством.

Опасный фактор пиротехнического изделия - специфический эффект, создаваемый пиротехническим изделием или элементом, и, при определенных условиях, угрожающий жизни и здоровью людей и наносящий ущерб имуществу и окружающей среде.

Опасная зона пиротехнического изделия - часть пространства, окружающего работающее пиротехническое изделие, внутри которого хотя бы один опасный фактор достигает опасного уровня;

Объект торговли - объект оптовой и (или) розничной торговли.

Владелец объекта - юридическое лицо или частный предприниматель без образования юридического лица, физическое лицо, которому объект принадлежит на правах собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или ином вещном праве, вытекающем из договоров аренды, пользования и т. д.

Распространение пиротехнической продукции гражданского назначения - деятельность, включающая в себя транспортировку, хранение, покупку, продажу и использование пиротехнической продукции.

Базисный склад - склад предприятия-производителя, предназначенный для хранения выпускаемой пиротехнической продукции, а также иные склады для длительного хранения значительного количества пиротехнической продукции гражданского назначения.

Промежуточный склад - склад для хранения пиротехнической продукции гражданского назначения.

Склад объекта торговли - склад для временного хранения пиротехнических изделий бытового назначения.

Кладовая пиротехнических изделий - помещение объекта торговли, специально оборудованное для хранения пиротехнических изделий бытового назначения.

1. Продажа пиротехнических изделий разрешается на объектах торговли (магазины, рынки и т.п.), при этом, если данные объекты торговли встроены в здания иного назначения (жилые дома, административные здания и т.п.), то реализация пиротехнической продукции в нихзапрещается.

2. Отделы и секции по продаже пиротехнических изделий запрещается размещать ближе 4-х метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации, при этом в зданиях магазинов, имеющих 2 этажа и более, специализированные отделы (секции) по про-даже пиротехнических изделий должны располагаться на верхних этажах таких магазинов. Хранение и продажа пиротехнической продукции в подвальных и цокольных этажах запрещена.

3. Пиротехнические изделия на объектах торговли должны храниться в помещениях, отгороженных противопожарными перегородками. Запрещается на складах и в кладовых помещениях совместное хранение пиротехнической продукции с иными товарами (изделиями).

4. Пиротехнические изделия бытового назначения располагаются не ближе 0,5 метра от нагревательных приборов системы отопления. Работы, сопровождающиеся механическими и (или) тепловыми действиями, в помещениях с пиротехническими изделиями бытового назначения не допускаются.

5. Пиротехнические изделия бытового назначения развлекательного характера подлежат обязательной сертификации. Продавец данного товара обязан иметь копию сертификата на каждое наименование продукции, заверенную должным образом.

6. Продажа пиротехнической продукции лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение) – запрещена.

7. Иные требования предусмотренные законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации по обороту и обеспечению пожарной безопасности при реализации и распространению пиротехнической продукции гражданского назначения.

**ПАМЯТКА**

**Безопасное применение пиротехнических изделий**

1. Необходимо в точности руководствоваться требованиями инструкций (руководств) по эксплуатации изделий. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделие. Помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности.
2. Применение пиротехнических изделий запрещается:

- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;  
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;  
- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);  
- на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;  
- во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;  
- на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

1. Не допускается применение пиротехнической продукции с истекшим сроком годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации.
2. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной в инструкции по применению конкретного пиротехнического изделия, но не менее 20 м.
3. Категорически запрещается:

- держать работающие пиротехнические изделия в руках;

- наклоняться над работающим пиротехническим изделием и после окончания его работы, а также в случае его несрабатывания;

- производить запуск пиротехнических изделий в направлении людей, а также в место их возможного появления;

- в ночное время (с 23:00 до 08:00), за исключением праздничных дат, установленных действующим законодательством;

На время проведения фейерверка для обеспечения пожарной безопасности рекомендуется привлекать пожарные автомобили с боевым расчетом, выставлять посты и дозоры из числа личного состава подразделений противопожарной службы.

Площадка для фейерверков должна быть оснащена двумя порошковыми огнетушителями типа ОП-5, емкостью с водой не менее 0,2 м3 или ящиком с песком и лопатой, а также полотном из асбеста, грубошерстной ткани или войлока размером 1 × 1 м.

Места для проведения фейерверков должны быть выгорожены и находиться на расстоянии не менее 500 м от строений, построек IV-V степени огнестойкости, топливных складов, линий электропередач; не менее 150 м от построек, сооружений I-III степени огнестойкости.

Лицо, использовавшее пиротехническое изделие, обязано осмотреть и очистить территорию от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.

На сегодняшний день правила реализации (продажи) и применения пиротехнических изделий регламентированы следующими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации:

- Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 770;

- Постановлениям Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий»;

- Постановлениям Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

**За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность**