* Размещайте баллоны на огнестойкой поверхности в специальных шкафах;
* Закрепите во время хранения баллон вертикально. Это исключит возможность его падения.
* Храните пустые емкости с газом отдельно от полных;
* Не храните газовый баллон рядом с источником открытого огня;
* Не храните баллоны в помещении. Размещайте баллоны подальше от лестниц, лифтов и других проходов.
* Не располагайте баллон рядом с оголенным электрическими проводами и обогревателями.